TEHNIČKE KARAKTERISTIKE TRAKTORA

* Traktor i sva prateća oprema mora biti nov i nekorišćen
* Maksimalna snaga motora (ks)130 +/-5%
* Motor sa četiri cilindra, dizel „common rail“, vodeno hlađenje
* Radna zapremina (cm3) 3800 +/-5%
* Minimum “Tier 3B/4i” motor ili ekvivalent kvaliteta izduvnih gasova
* Rezervoar za gorivo – minimum 150 litara +/-5%
* Sinhromehanička transmisija sa minimalno 5 stepena prenosa uz 3 (tri) “powershift” promene bez upotrebe kvačila
* Minimalni broj brzina napred 45, nazad 45
* Brzina kretanja traktora od 0.3 km/h do 40 km/h
* Promena stepena prenosa bez priziska na pedalu spojnice (kvačila) posebnim digmetom na palici menjača
* Zaustavljanje traktora bez priziska na pedalu spojnice (kvačila)
* Elektro-hidraulička promena smera kretanja sa posebnom ručicom ili dugmetom – ELEKTROREVERZER
* Pogon na sva četiri točka
* Zadnje priključno vratilo PTO 540/540 E/1000/1000E o/min
* Hidraulična pumpe minimalnog protoka 90 l/min
* Podizna moć nazad – minimum 5500 kg +/-5%
* Automatko kačenje na zadnjim podiznim polugama
* Elektrokontrole zadnjih podiznih poluga i zadnjeg kardana na blatobranima
* Minimum 3 para hidrauličnih utičnica
* Minimim 1 par elektrohidrauličnih utičnica
* Elektro-hidraulična kontrola blokade diferencijala (prednjeg i zadnjeg)
* Podesivi upravljač (volan)
* Rotaciono svetlo
* Klima uređaj
* Pomoćno sedište
* Radna svetla minimum 2 napred, 2 nazad
* Radio uređaj
* Masa praznog traktora minimum 4500 kg +/-5%
* Zadnja poteznica klateća
* Prednje podizne poluge nosivosti minimum 2000 kg +/-5%
* Prednji kardan 1000 o/min
* Vazdušni kompresor sa instalacijom
* Prva pomoć
* Trougao
* Aparat za gašenje požara
* Garancija 12 meseci ili 1000 radnih sati

MULTIFUNKCIONALNA RUKA

* Radni domet sa radom glavom minimalno 5.50 m
* Pozicija na traktoru – napred
* Radna pozicija – desno
* Težina sa radom glavom do 1200 kg
* Pogon – mehanički sa traktora 1000 o/min
* Sopstvena pumpa
* Komade – elektro hidraulične – JOYSTICK
* Garancija 24 meseci

TARUP

* Radni zahvat minimalno 1100 mm
* Tip noževa – čekić
* Minimalni broj noževa 10
* Minimalna debljina sečenja 30mm
* Garancija 24 meseci

CIRKULAR

* Radni zahvat – minimalno 2000 mm
* Tip radnih tela – diskovi
* Minimalna debljina sečenja – 100 mm
* Garancija 24 meseci

MAKAZE

* Radni zahvat – minimalno 2000 mm
* Debljina sečenja <100 mm
* Garancija 24 meseci

TRIMER

* Radni zahvat – minimalno 1500 mm
* Debljina sečenja <30 mm
* Garancija 24 meseci

ČISTAČ KANALA

* Prečnik diska 800 mm
* Garancija 24 meseci
* Obezbeđen servis i rezerni delovi u garantnom roku kao i nakon isteka garantnog roka
* Obuka rukovaoca traktora sa pratećom opremom
* Rok isporuke: 7 dana nakon potpisivanja Ugovora
* Mesto isporuke: Aleksinac, ul. Vase Nikolića br. 60
* Traktor sa multifunkcionalnom rukom, tarupom I drugim priključcimaiz specifikacije mora biti nov i nekorisćen.