**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА**

**ДОСТАВНА ВОЗИЛА ДО 3,5Т**

Предмет набавке су два нова теретна возило до 3,5т за потребе Јавне предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш, у свему према следећој спецификацији:

**1.ОПИС И МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА**

- Врста возила: теретно N1 категорије са затвореним товарним простором

- Погонско гориво и еколошка норма: еуродизел-мин.еуро 6d-final или Еуро 6.4

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** | **ПОНУЂЕНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** |
| Радна запремина мотора: 2299 цм3 ±5%. |  |
| Минимална снага мотора: 100kw |  |
| Максимална дужина возила: 5500мм |  |
| Ширина возила без ретровизора: 2000 до 2100мм |  |
| Минимална висина у путничком простору: 1900мм |  |
| Минимално међуосовинско растојање: 3400мм |  |
| Бруто маса возила: 3500кг |  |
| **ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА** | **ПОНУЂЕНА ОПРЕМА** |
| ABS + EBD ECS (Electronic Control Stability) + Hill holder + ASR+LAC | ДА / НЕ |
| Ваздушни јастук за возача  | ДА / НЕ |
| Електрични серво управљач | ДА / НЕ |
| Електрични подизачи предњих стакала | ДА / НЕ |
| Електро подесиви спољни ретовизори са функцијом одмрзавања | ДА / НЕ |
| Централна брава са даљинском комадом | ДА / НЕ |
| Мануелни клима уређај у кабини возача | ДА / НЕ |
| Возачево седиште лумбално подесиво са наслоном за руку | ДА / НЕ |
| Пуни наслони за главу на свим седиштима | ДА / НЕ |
| Седиште возача подесиво по висини и напред/назад | ДА / НЕ |
| Резервоар минимум 90 л. | ДА / НЕ |
| Инструмент табла са централним ТФТ екраном мин. 3,5'' за приказивање  | ДА / НЕ |
| Резервни точак стандардних димензија ван возила | ДА / НЕ |
| Темпомат са подешавањем лимитиране брзине | ДА / НЕ |
| Звучни сигнал вожње уназад | ДА / НЕ |
| Паркинг сензори позади | ДА / НЕ |
| Бочне кукице за везивање терета у товарном простору | ДА / НЕ |
| Светла за маглу са ,,корнер'' функцијом | ДА / НЕ |
| Дневна ЛЕД светла | ДА / НЕ |
| Аутоматско паљење кратких светала и брисача | ДА / НЕ |
| Појачано задње вешање (дупли гибњеви) | ДА / НЕ |
| Број места за седење 2+1 | ДА / НЕ |
| Укупан број врата: 4 | ДА / НЕ |
| Једна бочна десна клизна врата | ДА / НЕ |
| Погон на предње точкове | ДА / НЕ |
| Мењач мануелни са мин.6 брзина +ход уназад | ДА / НЕ |

**2.ОПИС И МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА**

- Врста возила: теретно N1 категорије, пик ап - моноволумен

- Погонско гориво и еколошка норма: еуродизел, мин. Еуро 6.4

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** | **ПОНУЂЕНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** |
| Минимална запремина мотора: 1490 цм3  |  |
| Снага мотора: 75-85kw |  |
| Минимална дужина возила: 4750 мм |  |
| Међуосовинско растојање: 2900-3000мм |  |
| Број врата: 5 од којих двоје клизних |  |
| Број седишта, укључујући и возачево: 5 |  |
| Минимална запремина товарног простора са склопљеним 2.редом седишта: 3,5м3 |  |
| **ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА** | **ПОНУЂЕНА ОПРЕМА** |
| Централна брава са даљинском командом | ДА / НЕ |
| Кодирани кључ | ДА / НЕ |
| АБС и помоћ при хитном кочењу | ДА / НЕ |
| ESC са Hill холдером | ДА / НЕ |
| Ваздушни јастуци за возача, сувозача и бочни | ДА / НЕ |
| Аутоматско закључавање врата у вожњи | ДА / НЕ |
| ТПМС контола притиска у пнеуматицима | ДА / НЕ |
| Резервни точак стандарних димензија | ДА / НЕ |
| Мануелни клима уређај | ДА / НЕ |
| Борд компјутер | ДА / НЕ |
| Електрични серво управљач подесив по висини и дубини | ДА / НЕ |
| Седиште возача подесиво по висини и лумбално са наслоном за руку | ДА / НЕ |
| Електро подизачи предњих прозора | ДА / НЕ |
| Електро подесиви спољни ретровизори са одмрзавањем | ДА / НЕ |
| Пластична облога пода товорног простора | ДА / НЕ |
| Лева и десна бочна клизна врата са клизним вратима | ДА / НЕ |
| Застакљена задња двокрилна врата | ДА / НЕ |
| Темпомат са лимитатором брзине | ДА / НЕ |
| Радио 5'' са блутут и УСБ прикључцима | ДА / НЕ |
| Пнеуматици 205/60 Р 116 | ДА / НЕ |
| Мењач мануелни са 6+Р брзина | ДА / НЕ |

Понуђена возила морају бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.

Понуђач мора да понуди потпуно нова возила, под чиме се подразумевају некоришћена возила са целокупно новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и којe се након испоруке први пут региструје.

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законима, правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац возила.

Приликом испоруке, понуђач је дужан да уз возила достави оверене сервисне књижице, гарантне листове са условима гаранције, упутства за употребу и одржавање возила на српском језику у штампаном или електронском облику, списак овлашћених сервисера и комплетну документацију неопходну за прву регистрацију возила код надлежних органа.

**Рок испоруке**: максимално 30 дана од дана захтева наручиоца.

**Гарантни рок за возила**: минимално 5 година или 200.000 пређених километара, 8 година на каросерију против корозије и 2 године на постојаност боје рачунајући од дана сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему возила.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у вези са реализацијом предметне набавке, тј. сва наведена опрема, трошкови транспорта на адресу ул. Косовке девојке бб у Нишу као и други неспецифицирани зависни трошкови.

Предметна возила морају бити нова, неоштећена и функционална, у свему према захтевима утврђеним Техничком спецификацијом.