**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА**

**ТЕРЕТНО ВОЗИЛО ДО 3,5Т**

Предмет набавке је једно ново теретно возило до 3,5т за потребе Јавне предшколске установе ,,Пчелица'' Ниш, у свему према следећој спецификацији:

**ОПИС И МИНИМАЛНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОЗИЛА**

- Врста возила: теретно N1 категорије са затвореним товарним простором-моноволумен

- Погонско гориво и еколошка норма: еуродизел-мин.еуро 6d-final

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАХТЕВАНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** | **ПОНУЂЕНЕ МИНИМАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ** |
| Минимална запремина товарног простора: 10м3 |  |
| Минимална дужина товарног простора: 3100мм |  |
| Максимална дужина возила: 5450мм |  |
| Максимална висина возила: 2550мм |  |
| Минмална носивост возила спремног за вожњу: 1200кг |  |
| Међуосовинско растојање: до 3500мм |  |
| Запремина мотора: од 2000цм3 до 2200 цм3 |  |
| Снага мотора: минимум 100kw |  |
| Минимална запремина товарног простора: 10м3 |  |
| Минимална дужина товарног простора: 3100мм |  |
| Максимална дужина возила: 5450мм |  |
| Максимална висина возила: 2550мм |  |
| **ЗАХТЕВАНА ОПРЕМА** | **ПОНУЂЕНА ОПРЕМА** |
| ABS + EBD ECS (Electronic Control Stability) + Hill holder + ASR+LAC | ДА / НЕ |
| Ваздушни јастук за возача и сувозача | ДА / НЕ |
| Светла за маглу са ,,корнер'' функцијом | ДА / НЕ |
| Електрични серво управљач акисјлано подесив | ДА / НЕ |
| Централна брава са даљинском комадом | ДА / НЕ |
| Мануелни клима уређај | ДА / НЕ |
| Електрично подесиви спољни ретревизори са функцијом одмрзавања | ДА / НЕ |
| Појачано задње вешање (два гибња) | ДА / НЕ |
| Eco pack (Start&Stop, Eco mode вожња) | ДА / НЕ |
| Возачево седиште лумбално подесиво са наслоном за руку | ДА / НЕ |
| Пун метални преградни зид | ДА / НЕ |
| Једно седиште сувозача | ДА / НЕ |
| Пуни наслони | ДА / НЕ |
| Темпомат са подешавањем лимитиране брзине | ДА / НЕ |
| Инструмент табла са централним ТФТ екраном до 3,5'' | ДА / НЕ |
| Команде мултимедије и блутут уређаја у волану | ДА / НЕ |
| Еко пнеуматици Continental VanContact или еквивалент | ДА / НЕ |
| Носач резервног точка интегралне раткапне | ДА / НЕ |
| Резервни точак стандардних димензија | ДА / НЕ |
| Предњи браник из четири компоненте | ДА / НЕ |
| Грејач задњег стакла | ДА / НЕ |
| Конектори за додатне електричне изводе | ДА / НЕ |
| Подесив наслон седишта сувозача | ДА / НЕ |
| Припрема за уградњу клима уређаја и грејања позади | ДА / НЕ |
| Застакљена задња двокрилна врата са грејачем и брисачем | ДА / НЕ |
| Застакљена десна бочна клизна врата | ДА / НЕ |

**НАПОМЕНА:**

Понуђено возило мора бити у складу са важећим законским прописима Републике Србије, Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима и Законом о безбедности саобраћаја.

Понуђач мора да понуди потпуно ново возило, под чиме се подразумева некоришћено возило са целокупно новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима и којe се након испоруке први пут региструје.

За сваку могућу неусаглашеност карактеристика возила са законима, правилницима и стандардима Републике Србије и/или Европске уније у потпуности одговара испоручилац возила.

Приликом испоруке, понуђач је дужан да уз возило достави оверену сервисну књижицу, гарантни лист са условима гаранције, упутство за употребу и одржавање возила на српском језику у штампаном или електронском облику, списак овлашћених сервисера и комплетну документацију неопходну за прву регистрацију возила код надлежних органа.

**Рок испоруке**: максимално 30 дана од дана закључења уговора.

**Гарантни рок за возило**: минимално 5 година или 200.000 пређених километара, 8 година на каросерију против корозије и 2 године на постојаност боје рачунајући од дана сачињавања Записника о квантитативном и квалитативном пријему возила.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у вези са реализацијом предметне набавке, тј. сва наведена опрема, трошкови транспорта на адресу ул. Косовке девојке бб у Нишу као и други неспецифицирани зависни трошкови.

Предметно возило мора бити ново, неоштећено и функционално, у свему према захтевима утврђеним Техничком спецификацијом.